****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РАБИТИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.07.2019 г. № 101

Об утверждении типового проекта контейнерной мусорной площадки МО Рабитицкое сельское поселение

В соответствии с Федеральным законам от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 17.07.2019 г. № 323, Уставом муниципального образования Бегуницы сельское поселение, администрация Рабитицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить типовой проект контейнерной мусорной площадки муниципального образования Рабитицкое сельское поселение согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление сети Интернет и на сайте администрации Рабитицкого сельского поселения.
3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО Рабитицкое сельское поселение А.Ю.Колосов


Приложение

к постановлению администрации

МО Рабитицкое сельское поселение

от 30.07.2019 г. №101

Типовой проект контейнерной мусорной площадки  
МО Рабитицкое сельское поселение



**Основные размеры площадок под контейнеры и габаритный мусор, 1,1 м3 (ЕВРО), мм**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | S | L1 | l | m | P | Q | D |
| (количество контейнеров, шт.) | (длина площадки) | (расстояние между крайними стенками контейнеров) | (технологические проходы) | (ширина площадки) | (длина сектора для КГМ) | (ширина сектора для КГМ) | (длина технологического прохода для секции КГМ) |
| 1 | 4060 | 1360 | 350 | 1700 | 2350  (размеры могут варьироваться исходя из места установки) | 1700 | 1350 |
| 2 | 5770 | 3070 |  |  |  |  |  |
| 3 | 7480 | 4780 |  |  |  |  |  |
| 4 | 9190 | 6490 |  |  |  |  |  |
| 5 | 10900 | 8200 |  |  |  |  |  |
| 6 | 12610 | 9910 |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Е | Т |
| (ширина тех. площадки для мусоровозов**)** | (длина тех. площадки для мусоровозов**)** |
| 4500 | 10900 |

Высота ограждений составляет**1,6 м.**

Требование для контейнерной площадки: легкие ремонтнопригодные конструкции открытого типа.

Ограждение – каркас выполнен из труб квадратного профиля, обшитых поликарбонатом.

Основание – асфальтированное покрытие.

Площадь площадки на один контейнер равна - **6,9 м2**

Площадь площадки на два контейнера равна – **9,8 м2**

Площадь площадки на три контейнера равна - **12,7 м2**

Площадь площадки на четыре контейнера равна - **15,6 м2**

Площадь площадки на пять контейнеров равна - **18,5 м2**.

Площадь площадки на шесть контейнеров равна - **21,4 м2**

